|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 | | | Машинный номер 13-01103 | | | |
| Стройка: | ОАО"СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС" КАТ. ПРОИЗВОДСТВО УСТАНОВКА Л-35-6/300 ТИТ.13/1 | | | |  | |
| Объект: | ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ. ЗАМЕНА ХОЛОДИЛЬНИКОВ Х-5, Х-6. | | | |  | |
|  | **ВЕДОМОСТЬ  ОБЪЕМОВ №02:04654** | | | |  | |
|  | КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КЖ | | | |  | |
| 18442-13/1-КЖ | |  |  |  | |  |

| N п.п. | Наименова­ние ра­бот и за­трат, ха­рак­те­рис­ти­ка обо­ру­до­ва­ния и его мас­са | Един. изм. | Ко­ли­чес­т­во |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Демонтаж** | |
| 1 | Разборка бетонных полов | | | м3 | 0.3 |
| 2 | Разборка: фундаментов железобетонных | | | м3 | 0.9 |
| 3 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов: грунт I-II группы с креплением | | | 100м3 | 0.03 |
| 4 | Песок для строительных работ природный средний | | | м3 | 3.36 |
| **Раздел 2. Фундамент Фм-1 ( 2 шт.)** | | |
| 5 | Устройство бетонной подготовки | | | 100м3 | 0.0012 |
| 6 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 400 мм диаметром: 25мм | | | 100отв | 0.08 |
| 7 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 400 мм диаметром: 25мм | | | 100отв | 0.1 |
| 8 | Инъецир. раствор HIT-HY 200-А 330/2/ЕЕ | | | шт | 6 |
| 9 | Наращивание железобетонных фундаментов | | | м3 | 2.7 |
| 10 | Арматурная сталь класса А-I диам. 10 мм | | | т | 0.042 |
| 11 | Арматурная сталь класса А-III диам. 20-22 мм | | | т | 0.208 |
| 12 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 580 мм диаметром:28 мм | | | 100отв | 0.08 |
| 13 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | | | т | 0.024 |
| 14 | Шпилька АМ24\*3м | | | 100шт | 0.02 |
| 15 | Гайка шестигранная M24 оцинк | | |  | 0.16 |
| 16 | Шайба плоская A 25/44 оцинк | | |  | 0.08 |
| 17 | Инъецир. раствор HIT-HY 200-А 330/2/ЕЕ | | | шт | 5 |
| 18 | Монтаж подкладных листов | | | т | 0.04 |
| 19 | Устройство подливки толщиной 50 мм | | | 100м2 | 0.008 |
| **Раздел 3. Восстановление пола** | |
| 20 | Восстановление полов бетонных | | | 100м2 | 0.03 |
| **Раздел 4. Дополнительные работы** | | | |
| 21 | Вывоз грунта на расстояние до 10 км | | | т | 5.4 |
| 22 | Погрузка мусора строительного | | | т | 2.97 |
| 23 | Вывоз мусора строительного на расстояние до 38 км | | | т | 2.97 |
| 24 | Размещение мусора на свалке | | | м3 | 1.2 |