**Комментарий к 18475-30-ТХ.**

Установочный диаметр горелки ≈ 355мм

Габаритный диаметр горелки ≈ 500мм

Габаритная высота горелки ≈ 600мм

Диаметр амбразуры пода ≈ 450мм

Габаритное расстояние между горелками:

П-201 ≈ 500 - 600мм

П-304/1 ≈ 600мм