|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 | | | Машинный номер 13-01021 | | | |
| Стройка: | Цех № 5. МЦК. Тит.90 | | | |  | |
| Объект: | Техническое перевооружение факельного хозяйства. Модернизация общезаводского факельного коллектора | | | |  | |
|  | **ВЕДОМОСТЬ  ОБЪЕМОВ №01:02924** | | | |  | |
|  | ГЕНПЛАН ГП3 | | | |  | |
| 18381-90-ГП3, л.1,2 | |  |  |  | |  |

| N п.п. | Наименова­ние ра­бот и за­трат, ха­рак­те­рис­ти­ка обо­ру­до­ва­ния и его мас­са | Един. изм. | Ко­ли­чес­т­во |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел. Подготовительные работы** | | |
| 1 | Разработка грунта с перемещением бульдозерами, 1 группа грунтов /срезка растительного слоя/ | | 1000м3 | 0.113 |
| 2 | Погрузка срезанного растительного слоя на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 1 | | 1000м3 | 0.113 |
| **Раздел. Земляные работы** | |
| 3 | Устройство насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1 | | 1000м3 | 0.335 |
| 4 | Песок для строительных работ природный | | м3 | 375 |
| **Раздел. Благоустройство** | |
| 5 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | | 100м2 | 5.25 |
| 6 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | | 100м2 | 2.25 |
| 7 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | | 100м2 | 7.5 |
| **Раздел. Доп.работы** | |
| 8 | Вывоз излишнего грунта | | т | 203.4 |