|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНО |
| решением Тендерной комиссии |
|  Протокол № 139 |
| «18» июля 2019 г. |

 |
|  |

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 231-СС-2019 от 05.06.2019**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в ПДО № 231-СС-2019 от 05.06.2019 на поставку емкостного и теплообменного оборудования по планам закупки МТР КС апрель, май 2019г.

1.Читать абзац «окончание приема оферт…» в следующей редакции:

**«Окончание приема оферт – 23:59 (МСК) «29» июля 2019 года.**

2. Читать абзац **Формы 2 «Требования к предмету оферты» в следующей редакции:**

***2.1.1 Лот №1 ( неделимый):*** емкостное оборудование МТР КС апрель 2019

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **№ материала** | **Наименование****товара** | **Заказная документация** | **Ед.****изм.** | **Объем****пос-ки** | **Срок поставки** |
|  | 383839 | Емкость разделения двух жидких фаз, продуктов реакции и щелочи поз.Е-10 разделения двух жидких фаз, продуктов реакции и щелочи, уст.25/7 | 0362-(5-2614)-25/7-ТХ-ОЛ-Е-10 ПАО «Славнефть-ЯНОС» | ШТ | 1,000 | 09.04.2020 |
|  | 383764 | Емкость хранения бутан-бутиленовой фракции поз.Е-574, уст.25/7 | 0363-(5-2638)-25/7-ТХ-ОЛ-Е-574 ПАО «Славнефть-ЯНОС» | ШТ | 1,000 | 09.04.2020 |
|  | 360173 | Емкость свежей кислоты Е-9 установка 25/7 | Е-9.00.00.000 ТП изм.3 АО «ВНИИНЕФТЕМАШ» | ШТ | 1,000 | 09.04.2020 |
|  | 360174 | Емкость свежей кислоты Е-9а установка 25/7 | Е-9а.00.00.000 ТП , изм.3 АО «ВНИИНЕФТЕМАШ» | ШТ | 1,000 | 09.04.2020 |
|  | 383838 | Сепаратор факельного газа Е-44к, АВТ-4 | 0218-(1-3113)-11/4-ТХ-ОЛ-Е-44к ПАО «Славнефть-ЯНОС» | ШТ | 1,000 | 09.04.2020 |

***2.1.2 Основные требования к предмету оферты по Лоту №1***

1. Оборудование должно быть изготовлено и поставлены в соответствии с заказной документацией, указанной в, указанной в п.2.1.1.
2. Оборудование должно соответствовать альбому типовых решений по оформлению объектов промплощадки в соответствии с требованиями фирменного стиля ПАО «Славнефть-ЯНОС» от 07.2018г.
3. Ответные фланцы, поставляемые комплектно с оборудованием, должны быть изготовлены по ГОСТ 33259-2015 из поковок IV гр. (с учетом требований ГОСТ 8479, ГОСТ 25054 и таб. А2 ГОСТ 32569), быть типа 11 (фланцы приварные встык),а также соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 33259-2015 и специальным требованиям, указанным в заказной документации.
4. Требование согласования РКД специалистами Покупателя и проектной организации в полном объеме является обязательным для Поставщика. Требования по согласованию РКД изложены в соответствующем разделе заказной документации (ЗТП);

4.1 Поставщик обязуется предоставить Покупателю на согласование РКД в полном объеме в течение 4-х недель от даты акцепта оферты Покупателем Требования к составу РКД изложены в соответствующем разделе заказной документации (ЗТП).

4.2 В течение 10 рабочих дней Покупатель направляет Поставщику согласование РКД, либо замечания;

4.3 Поставщик обязуется в течение 10 рабочих дней устранить замечания и предоставить Покупателю на согласование откорректированную РКД;

4.4 Общий срок согласования РКД, включая устранение замечаний Поставщиком, не может превышать 2 месяцев, исчисляемых с даты, указанной в п.2.1 настоящего пункта Приложения. РКД передается Поставщиком официальным письмом одновременно в адрес следующих служб ПАО « Славнефть-ЯНОС»: Директору по капитальному строительству А.С.Кесареву E-mail: **kapstroy**@yanos.slavneft.ru, копия -Директору по снабжению Д.Ю.Уржумову E-mail: makoveyNE@yanos.slavneft.ru snab@yanos.slavneft.ru.

4.5 Поставщик обязуется предоставить Покупателю на согласование строительное задание на поз.3 п.2.1.1 в полном объеме в течение 2-х недель от даты акцепта оферты Покупателем.

4.6 В течение 10 рабочих дней Покупатель направляет Поставщику согласование строительного задания, либо замечания;

4.7 Поставщик обязуется в течение 10 рабочих дней устранить замечания и предоставить Покупателю на согласование откорректированное строительное задание.

4.8 Общий срок согласования строительного задания, включая устранение замечаний Поставщиком, не может превышать 1,5 месяцев, исчисляемых с даты, указанной в п.2.5 настоящего пункта Приложения. РКД передается Поставщиком официальным письмом одновременно в адрес следующих служб ПАО « Славнефть-ЯНОС»: Директору по капитальному строительству А.С.Кесареву E-mail: **kapstroy**@yanos.slavneft.ru, копия -Директору по снабжению Д.Ю.Уржумову E-mail: makoveyNE@yanos.slavneft.ru

5. Поставщик обязуется передать с товаром техническую документацию, указанную в соответствующем разделе заказной документации (ЗТП), в том числе но не исключая:

- технический паспорт на русском языке, оформленный в соответствии с требованиями приложения Т ГОСТ 34347-2017, ТР ТС 032.

- инструкция по монтажу и эксплуатации на русском языке, оформленная в соответствии с требованиями всех технических регламентов, действующих на территории РФ на момент изготовления Товара;

 - нотариально заверенные копии документов , подтверждающих соответствие Товара требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», включая сертификат соответствия, соответствие Товара требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», включая сертификат соответствия и обоснование безопасности.

 - свидетельство о консервации Товара

 - схема строповки груза

 - упаковочные листы

6. Гарантийный срок на товар составляет 36 месяцев с даты поставки на склад Покупателя или 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию.

***2.3.1 Лот №3 ( делимый):*** теплообменники пластинчатые , спиральные, гидрозатвор, смеситель МТР КС апрель, май 2019

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **№ материала** | **Наименование****товара** | **Заказная документация** | **Ед.****изм.** | **Объем****пос-ки** | **Срок поставки** |
|  | 384527 | Теплообменник пластинчатый Х-28/1, 1А-1М | 0283-(3-3353)-17/1-ТХ-ОЛ-Х-28/1,2 0283-(3-3353)-17/1-ТХ-ЗТП-1 ПАО «Славнефть-ЯНОС» | ШТ | 1,000 | 20.03. 2020 |
|  | 384528 | Теплообменник пластинчатый Х-28/2, 1А-1М | 0283-(3-3353)-17/1-ТХ-ОЛ-Х-28/1,2 0283-(3-3353)-17/1-ТХ-ЗТП-1 ПАО «Славнефть-ЯНОС» | ШТ | 1,000 | 20.03. 2020 |
|  | 384529 | Теплообменник пластинчатый Х-62/1, 1А-1М | 0283-(3-3353)-17/1-ТХ-ОЛ-Х-62/1 0283-(3-3353)-17/1-ТХ-ЗТП-1 ПАО «Славнефть-ЯНОС» | ШТ | 1,000 | 20.03. 2020 |
|  | 384232 | Теплообменник пластинчатый спиральный Т-22/1 уст.АВТ-4 | 0236-(1-3174)-11\_4-Т-22\_1-ТХ.ОЛ изм.1 ПАО «Славнефть-ЯНОС» | ШТ | 1,000 | 20.03. 2020 |
|  | 384451 | Теплообменник Т-301 (пластинчатый), ВТ-3 | 0257-(1-3119)-11\_1А-ТХ-ЗТП-Т-301изм.10257-(1-3119)-11\_1А-ТХ-ОЛ-Т-301изм.1 ПАО «Славнефть-ЯНОС» | ШТ | 1,000 | 20.03. 2020 |
|  | 384231 | Смеситель СМ-3 статический, цех №1 | 0024-(1-2893)-35-ОЛ-См3-ТХ ПАО «Славнефть-ЯНОС» | ШТ | 1,000 | 19.05. 2020 |

***2.3.2 Основные требования к предмету оферты по Лоту №3***

1. Оборудование должно быть изготовлено и поставлены в соответствии с заказной документацией, указанной в, указанной в п.2.3.1.
2. Оборудование должно соответствовать альбому типовых решений по оформлению объектов промплощадки в соответствии с требованиями фирменного стиля ПАО «Славнефть-ЯНОС» от 07.2018г.
3. Ответные фланцы, поставляемые комплектно с оборудованием, должны быть изготовлены по ГОСТ 33259-2015 из поковок IV гр. (с учетом требований ГОСТ 8479, ГОСТ 25054 и таб. А2 ГОСТ 32569), быть типа 11 (фланцы приварные встык),а также соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 33259-2015 и специальным требованиям, указанным в заказной документации.
4. Требование согласования РКД специалистами Покупателя и проектной организации в полном объеме является обязательным для Поставщика. Требования по согласованию РКД изложены в соответствующем разделе заказной документации (ЗТП);

4.1 Поставщик обязуется предоставить Покупателю на согласование РКД в полном объеме в течение 4-х недель от даты акцепта оферты Покупателем Требования к составу РКД изложены в соответствующем разделе заказной документации (ЗТП).

4.2 В течение 10 рабочих дней Покупатель направляет Поставщику согласование РКД, либо замечания;

4.3 Поставщик обязуется в течение 10 рабочих дней устранить замечания и предоставить Покупателю на согласование откорректированную РКД;

4.4 Общий срок согласования РКД, включая устранение замечаний Поставщиком, не может превышать 2 месяцев, исчисляемых с даты, указанной в п.2.1 настоящего пункта Приложения. РКД передается Поставщиком официальным письмом одновременно в адрес следующих служб ПАО « Славнефть-ЯНОС»: Директору по капитальному строительству А.С.Кесареву E-mail: **kapstroy**@yanos.slavneft.ru, копия -Директору по снабжению Д.Ю.Уржумову E-mail: makoveyNE@yanos.slavneft.ru snab@yanos.slavneft.ru.

4.5 Поставщик обязуется предоставить Покупателю на согласование строительное задание на поз.3 п.2.1.1 в полном объеме в течение 2-х недель от даты акцепта оферты Покупателем.

4.6 В течение 10 рабочих дней Покупатель направляет Поставщику согласование строительного задания, либо замечания;

4.7 Поставщик обязуется в течение 10 рабочих дней устранить замечания и предоставить Покупателю на согласование откорректированное строительное задание.

4.8 Общий срок согласования строительного задания, включая устранение замечаний Поставщиком, не может превышать 1,5 месяцев, исчисляемых с даты, указанной в п.2.5 настоящего пункта Приложения. РКД передается Поставщиком официальным письмом одновременно в адрес следующих служб ПАО « Славнефть-ЯНОС»: Директору по капитальному строительству А.С.Кесареву E-mail: **kapstroy**@yanos.slavneft.ru, копия -Директору по снабжению Д.Ю.Уржумову E-mail: makoveyNE@yanos.slavneft.ru

5. Поставщик обязуется передать с товаром техническую документацию, указанную в соответствующем разделе заказной документации (ЗТП), в том числе но не исключая:

- технический паспорт на русском языке, оформленный в соответствии с требованиями приложения Т ГОСТ 34347-2017, ТР ТС 032.

- инструкция по монтажу и эксплуатации на русском языке, оформленная в соответствии с требованиями всех технических регламентов, действующих на территории РФ на момент изготовления Товара;

 - нотариально заверенные копии документов , подтверждающих соответствие Товара требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», включая сертификат соответствия, соответствие Товара требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», включая сертификат соответствия и обоснование безопасности.

 - свидетельство о консервации Товара

 - схема строповки груза

 - упаковочные листы

6. Гарантийный срок на товар составляет 36 месяцев с даты поставки на склад Покупателя или 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию.

 Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 231-СС-2019 от 05.06.2019 имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

**Директор по снабжению Д.Ю.Уржумов**