|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 | | | Машинный номер 13-01111 | | | |
| Стройка: | ОАО " Славнефть-ЯНОС" Кат. производство Установка Л-35-6/300 Тит.13/1 | | | |  | |
| Объект: | Техническое перевворужение. Замена реакторов Р-1/1,Р-1/2 | | | |  | |
|  | **ВЕДОМОСТЬ  ОБЪЕМОВ №08:01166** | | | |  | |
|  | Архитектурно-строительная часть АС | | | |  | |
| 18412-13/1-АС л.1 | |  |  |  | |  |

| N п.п. | Наименова­ние ра­бот и за­трат, ха­рак­те­рис­ти­ка обо­ру­до­ва­ния и его мас­са | Един. изм. | Ко­ли­чес­т­во |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж площадок | т | 2.3 |
| 2 | Монтаж площадок | т | 2.3 |
| 3 | Окраска металлических поверхностей (стоимость коиплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС») | м2 | 139 |
| 4 | Демонтаж бетонной подливки | м3 | 0.6 |
| 5 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0.09 |
| 6 | Шпильки М30-6g L=1000 мм Ст.20 | шт. | 16 |
| 7 | Гайки шестигранные диам. резьбы 30 мм | т | 0.015 |
| 8 | Шайбы диам. 30 мм | кг | 51.2 |
| 9 | Устройство подливки толщиной 80 мм | 100м2 | 0.075 |
| 10 | Погрузка строительного мусора | т | 1.5 |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьера), расстояние перевозки 38 км, класс грузов 1(строительный мусор) | т | 1.5 |
| 12 | Размещение мусора на свалке | м3 | 0.6 |