|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 | | | Машинный номер 13-01100 | | | |
| Стройка: | ОАО"СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС" КАТ. ПРОИЗВОДСТВО УСТАНОВКА Л-35/6-300 | | | |  | |
| Объект: | ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ. ЗАМЕНА ЕМКОСТИ Б-1. | | | |  | |
|  | **ВЕДОМОСТЬ  ОБЪЕМОВ №09:02425** | | | |  | |
|  | Наружное электроосвещение - ЭН | | | |  | |
| 18444-13/1-ЭН, л. 1-5. | |  |  |  | |  |

| N п.п. | Наименова­ние ра­бот и за­трат, ха­рак­те­рис­ти­ка обо­ру­до­ва­ния и его мас­са | Един. изм. | Ко­ли­чес­т­во |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел. Демонтажные работы** | |
| 1 | Коробка ответвительная  Демонтаж | | шт | 1 |
| **Раздел. Монтажные работы** | |
| 2 | Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами: ртутными | | шт | 8 |
| 3 | Монтаж клемм соединительных | | 100шт | 0.18 |
| 4 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 | | 100шт | 0.18 |
| 5 | Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1 | | шт | 8 |
| 6 | Профили монтажные перфорированные К-240 оцинкованные (швеллер) | | шт. | 7 |
| 7 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | | т | 0.05 |
| 8 | Трубы водогазопроводные оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм | | м | 20 |
| 9 | Сталь угловая равнополочная 63х63 мм, СТ3ПС | | т | 0.017 |
| 10 | Лента стальная 2х40 мм | | м | 0.5 |
| 11 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, суммарное сечение, мм2, до: 16 | | 100м | 0.46 |
| 12 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до мм2 открыто по строительным основаниям | | 100м | 0.2 |
| 13 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | | 100м | 0.41 |
| 14 | Труба гибкая из ПВХ по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | | 100м | 0.04 |
| 15 | Трубка термоусадочная 40/20 | | 100м | 0.04 |
| 16 | Профили перфорированные монтажные длиной 2 м | | 100м | 0.08 |
| 17 | Конструкция сварная | | т | 0.002 |
| 18 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | | т | 0.002 |
| 19 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | | прох.каб | 20 |
| **Раздел. Антикоррозийная защита** | | |
| 25 | Очистка поверхности щетками | | м2 | 0.173 |
| 26 | Обеспыливание поверхности | | м2 | 0.173 |
| 27 | Обезжиривание поверхностей | | 100м2 | 0.00173 |
| 28 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-0280 | | 100м2 | 0.00173 |
| 29 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1323 | | 100м2 | 0.00173 |
| **Раздел. Материалы не учтенные ценником** | | |
| 30 | Светильник взрывозащищенный ЖСП 47-70 | | шт | 8 |
| 31 | Защитная решетка 45/47 | | шт | 8 |
| 32 | Кабельный ввод "е" | | шт | 8 |
| 33 | Подвес комбинированный 305315.010 | | шт | 8 |
| 34 | Лампы газоразрядные уличного освещения ДНАТ 70 Вт | | 10 шт. | 0.8 |
| 35 | Коробка соединительная взрывозащищенная КР-В-100d с безвинтовой колодкой WAGO | | шт | 18 |
| 36 | Кабельный ввод "d" | | шт | 54 |
| 37 | Пробка "d" | | шт | 18 |
| 38 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3\*1.5 | | 1000м | 0.027 |
| 39 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3\*2,5 | | 1000м | 0.046 |
| 40 | Провод ПуГВ 6 мм2 | | 1000 м | 0.02 |
| 41 | Наконечники кабельные медные 6-5-4-УХЛ3 | | шт. | 30 |
| 42 | Трубы водогазопроводные оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм | | м | 61 |
| 43 | Гибкая армированная труба из ПВХ д.20мм 57020 DKC | | м | 4 |
| 44 | Трубки термоусаживаемые ТУТ 40/20 | | м | 4 |
| 45 | Хомутики С437 | | 100 шт. | 0.84 |
| 46 | Профили монтажные - перфоуголок K242, 60x40, цинк | | м | 6 |
| 47 | Профили монтажные Z-образные К-239ц, L=2м, перфорированные, цинк | | шт. | 1 |
| 48 | Шпилька для крепления М10, L=1м 1037507 | | шт | 6 |
| 49 | Мастика МГКП | | кг | 2 |
| 50 | Швеллер перфорированный L=2000мм К240ЦУТ1,5 | | шт | 7 |