Ведомость объемов работ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | исполнитель | примечание |
|  | ЗАЛ |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж существующего покрытия стен (фанерные щиты 0,5х0,5м) | М2 | 83,4 |  |  |
| 2 | Демонтаж существующего покрытия пола (паркет) | М2 | 46,5 |  |  |
| 3 | Разборка основания покрытия полов из досок и брусков | М2 | 46,5 |  |  |
| 4 | Демонтаж камина | М3 | 1,8 |  |  |
| 5 | Демонтаж существующего покрытия потолка из вагонки | М2 | 46,5 |  |  |
| 6 | Прокладка труб канализации | М | 15 |  |  |
| 7 | Устройство тепло- и звукоизоляции керамзитовой толщиной 0,1м | М3 | 46,5 |  |  |
| 8 | Устройство цементной стяжки пола | М2 | 46,5 |  |  |
| 9 | Устройство перегородок 7,0х3,58 | М2 | 25,06 |  |  |
| 10 | Устройство перегородок 4,0х3,58 | М2 | 14,32 |  |  |
| 11 | Устройство перегородок 4,0х3,58 | М2 | 14,32 |  |  |
| 12 | Устройство перегородок 1,5х3,58 | М2 | 5,37 |  |  |
| 13 | Устройство перегородок 1,5х3,58 | М2 | 5,37 |  |  |
| 14 | Устройство полов керамической плиткой гладкой неглазурованной | М2 | 46,5 |  |  |
| 15 | Облицовка стен и перегородок керамической плиткой гладкой | М2 | 130,0 |  |  |
| 16 | Шпаклевка стен под покраску | М2 | 27,5 |  |  |
| 17 | Окраска поливинилацетатными составами | М2 | 27,5 |  |  |
| 18 | Установка душевой кабины | шт | 1 |  |  |
| 19 | Установка умывальника | шт | 1 |  |  |
| 20 | Устройство натяжных потолков | М2 | 46,5 |  |  |
| 21 | Установка точечных светильников | шт |  |  |  |
| 22 | Установка блоков во внутренних дверных проемах | шт | 5 |  |  |
| 23 | Устройства водопровода |  |  |  |  |
| 24 | Устройство отопления |  |  |  |  |
| 25 | ТАМБУР |  |  |  |  |
| 26 | Закладка дверного проема | М3 | 0,76 |  |  |
| 27 | Пробивка проемов в конструкции из кирпича | М3 | 0,85 |  |  |
| 28 | Разборка облицовки стен из керамической плитки | М2 | 17,3 |  |  |
| 29 | Разборка полов | М2 | 3,1 |  |  |
| 30 | Устройство полов керамической плиткой гладкой неглазурованной | М2 | 3,1 |  |  |
| 31 | Облицовка стен керамической плиткой гладкой | М2 | 17,3 |  |  |
| 32 | Установка блока во внутренний дверной проем | шт | 1 |  |  |
| 33 | Устройство пластиковых потолков | М2 | 3,1 |  |  |
| 34 | Установка точечных светильников | шт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Гл. инженер СП-ЯНОС Козлов А.А.