Техническое задание на электроплитку.

• конфорка из чугуна  
• световой индикатор  
• защита от перегрева  
• корпус из нержавеющей стали  
• размер конфорки: 15,5 см  
• материал: металл, пластик  
• мощность: 1000 Вт

Конфорка изготовлена из чугуна, а корпус из нержавеющей стали. Электроплитка быстро нагревается, имеет защиту от перегрева и световой индикатор работы. Размер конфорки - 15,5 см. Мощность - 1000Вт.