**Дополнение № 1**


**К Приложению № 1 к Договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Технические характеристики и комплектация Товара – пп. 2. Таблицы п. 1.1., поставляемого в соответствии с Приложением №1.

* Диаметр проволоки: 1,8 - 1,82 мм
* Материал – обозначение по ASTM A313: AISI 302

обозначение по EN 10270-3:2001: X10CrNi18-8

* Временное сопротивление разрыву не менее 1830 Мпа
* Поставка на стальных катушках (внутренний диаметр катушки 40 мм, наружный – 350 мм)
* Длина проволоки на одной катушке 2900 м без разрывов, спаек, одним куском



|  |  |
| --- | --- |
| ПОСТАВЩИК:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | ПОКУПАТЕЛЬ:  ОАО «Славнефть-ЯНОС»  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Карпов  М.П. |