|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение № 4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таблицы понижающих коэффициентов к стоимости работ по реагентной чистке наружных поверхностей труб котла-утилизатора КУ-1 установки АВТ-3 (на режиме), труб секций конвекции печи П-4/1,2 установки АВТ-3 (на режиме), труб змеевиков в зоне конвекции и радиации печей VB-O-2/1,2 блока висбрекинг установки ВТ-6 (на режиме), труб змеевиков в зоне конвекции и радиации печей О-1/1,2 установки ВТ-6, висбрекинг (на режиме), труб секции конвекции печи П-2 установки ЭЛОУ- АТ-4 (на режиме) цех №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Таблица понижающих коэффициентов к стоимости работ по реагентной чистке наружных поверхностей труб котла-утилизатора КУ-1 установки АВТ-3 цех № 1 (на режиме)\***  Таблица 2 | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
| Производительность котла по пару, тонн/час | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | | 15 | | |
| Понижающий коэффициент Кп | | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | | 0,80 | | 0,85 | | 0,90 | | 0,95 | | | 1,00 | | |
|  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  | \*- Стоимость выполненных работ рассчитывается как стоимость работ по договору,  умноженная на понижающий коэффициент, соответствующий достигнутому показателю. | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица понижающих коэффициентов к стоимости работ по реагентной чистке наружных поверхностей труб секции конвекции печи П-2 установки ЭЛОУ-АТ-4 (на режиме)\***  Таблица 3 | | | | | | | | | | |
|  | Температура отходящих дымовых газов печи, град.С | 428 | 418 | 408 | | 403 | | | 398 | |
|  | Понижающий коэффициент Кп | 0,20 | 0,40 | 0,60 | | 0,80 | | | 1,00 | |
|  |  |  | | |  | |  |  | |  |
|  | \*-Стоимость выполненных работ расчитывается как стоимость работ по договору, | | | | | | | | |  |
|  | умноженная на понижающий коэффициент, соответствующий достигнутому показателю | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица понижающих коэффициентов к стоимости работ по реагентной чистке наружных поверхностей труб змеевиков в зоне конвекции и радиации печей VB-O-2/1,2 блока висбрекинг установки ВТ-6 (на режиме)\***  Таблица 4 | | | | | | | | | | |
|  | Снижение температуры в конвекционных камерах печи от рабочей температуры перед началом работ, град.С | 2 | 4 | 6 | | | 8 | | 10 | |
|  | Понижающий коэффициент Кп | 0,20 | 0,40 | 0,60 | | | 0,80 | | 1,00 | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  |
|  | \*-Стоимость выполненных работ расчитывается как стоимость работ по договору, | | | | | | | | | |
|  | умноженная на понижающий коэффициент, соответствующий достигнутому показателю | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица понижающих коэффициентов к стоимости работ по реагентной чистке наружных поверхностей труб змеевиков в зоне конвекции и радиации печей O-1/1,2 установки ВТ-6, висбрекинг (на режиме)\***  Таблица 5 | | | | | | | | | | | |
|  | Снижение температуры в конвекционных камерах печи от рабочей температуры перед началом работ, град.С | 5 | | 10 | | 15 | | 20 | | 25 | |
|  | Понижающий коэффициент Кп | 0,20 | | 0,40 | | 0,60 | | 0,80 | | 1,00 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  | \*-Стоимость выполненных работ расчитывается как стоимость работ по договору, | | | | | | | | | |  |
|  | умноженная на понижающий коэффициент, соответствующий достигнутому показателю | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица понижающих коэффициентов к стоимости работ по реагентной чистке наружных поверхностей труб секций конвекции печи П-4/1,2 установки АВТ-3 цех № 1 (на режиме)\***  Таблица 6 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Температура в конвекционных камерах печи, град.С | 820 | 790 | 760 | | 730 | | 700 | | | 670 | | 640 | |
|  | Понижающий коэффициент Кп | 0,70 | 0,75 | 0,80 | | 0,85 | | 0,90 | | | 0,95 | | 1,00 | |
|  |  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | \*-Стоимость выполненных работ расчитывается как стоимость работ по договору, | | | | | | | | |  | |  | |  |
|  | умноженная на понижающий коэффициент, соответствующий достигнутому показателю | | | | | | | | | | |  | |  |

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Карпов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.